|  |
| --- |
| **CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BEBEDERO DE AGUA FRIA SOLAMENTE** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  **Caracteristicas** |   |   |
| Modelo | BF-280 | BI-280/D |
| Voltaje & Frecuencia | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
| Consumo refrigeracion (w) | 650 | 650 |
| Capacidad frio (L/H) | 40 | 80 |
| Refrigerante | R406 | R406 |
| Peso neto (kg) | 27 | 27 |
| Dimenciones (cm) | 41x33x99 | 41x33x99 |
|   |   |   |